**Značky EPS**

Při projektování a návrhách EPS se setkáme s použitím značek. Při zpracování je možno vytvořit a použít vlastní značky, ale pak je nutno je zakreslit s popisek do legendy dokumentace.

Ukázka značek:

**Značky Význam- popis**

|  |  |
| --- | --- |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-O.jpghttp://elektrika.cz/obrazek/EPS-O1.jpg | Hlásič kouře optický, bodový |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-T.jpg   http://elektrika.cz/obrazek/EPS-T1.jpg | Hlásič teplot diferenciální, bodový,  hlásič teplot statický, bodový,  hlásič teplot, bodový (statický+diferenciální) |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-P.jpg   http://elektrika.cz/obrazek/EPS-P1.jpg | Multisenzorový hlásič bodový  (hlásič kouře, hlásič teplot) |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-OT.jpg | Multisenzorový hlásič bodový  (hlásič kouře, hlásič teplot) |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-OTI.jpg | Multisenzorový hlásič bodový  (hlásič kouře optický,  hlásič kouře ionizační,  hlásič teplot) |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-linV.jpg | Hlásič kouře lineární, vysílač |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-linP.jpg | Hlásič kouře lineární, přijímač |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-tl.jpg | Tlačítkový hlásič |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-odd.jpg | Zkratový oddělovač,  izolátor |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-kopp.jpg | Adresovací jednotka,  reléová skříň,  koppler |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-ustr.jpg | Ústředna |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-klic.jpg | Klíčový trezor |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-oppo.jpg | Obslužné pole požární ochrany |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-prenos.jpg | Zařízení pro přenos požárního poplachu  a poruchových stavů |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-tablo.jpg | Signalizační tablo |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-aku.jpg | Akumulátor |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-sir.jpg | Požární poplachové zařízení,  poplachová siréna |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-trub.jpg | Ukončení kabelové trasy zavíčkovanou instalační krabicí KO68, KO 97, nebo volný vývod instalační trubky |
| http://elektrika.cz/obrazek/EPS-vyv.jpg | Vývod 0.5m kabelu rozvodu elektrické zabezpečovací signalizace, uložený v zavíčkované instalační krabici KO 97 |